Dommelen-Kerkakkers

Gebouwplattegrond 28

## De kern

De gebouwplattegrond van gebouw 28 moest worden gereconstreerd uit een groot aantal paalkuilen op die plaats (kader A). Dat is een meer voorkomend verschijnsel in de regio met betrekking to plattegronden van de Karolingische groep. Het is ook opvallend hoe weinig gedaan kan worden met de overgebleven paalkuilen. De gebouw plattegrond bestaat uit twee rijen van vier tegenover elkaar geplaatste dakdragende palen. Er lijken geen palen in de kernruimte te staan. De palen stonden niet keurig op een lijn. Waarschijnlijk is dit een aanwijzing dat het dwarsverband over de dakdragende palen primair was ten opzichte van het langsverband over de palen in de lengte van het gebouw. Opvallend is dat de middelste travee smaller is dan de twee buitenste traveeën. Kan dit een aanwijzing zijn dat de ingangen zich in die middelste travee bevonden en dat een brede travee een stal deel was en de andere brede travee een woondeel? Een dergelijke indeling is vaker waargenomen bij Karolingische gebouwen.

# De wand

Er konden geen sporen met zekerheid aan de plattegrond toegewezen worden die aanwijzingen verschaffen omtrent de plaats en constructie van de wand.

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren.

# Binnen-indeling

Er zijn geen sporen aangetroffen die informatie verschaffen over de binnenindeling.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

Geen

# Het verdwijnen van het gebouw

In vier van de acht paalkuilen werden paalkernen aangetroffen. De palen die in de overige kuilen stonden moet zijn verwijderd. Het is ook mogelijk dat de palen op maaiveld werden afgebroken zodat een houtstomp in de paalkuil achter bleef.

**Oversnijdingen**

Gebouwplattegrond 28 ligt deels op de plaats van gebouw plattegrond 48. Gebouw 28 zal jonger zijn gezien de grootte van de paalkuilen en het aangetroffen aardewerk.

**Opmerking**

Geen

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond

01 lengte ? 17 gem. diameter paalkuilen kern 82 cm

02 breedte ? 18 gem. NAP-hoogte c. 24.40\*

03 lengte kern 11,60 19 helling en richting neerwaards -

04 breedte kern 5,52 20 oriëntatie w-o

05 grootste breedte gebint 5,70 21 een-, twee, drie-, vierschepig 3?

06 kleinste breedte gebint 5,40 22 aantal gebinten 4

07 grootste afstand gebinten 4,80 23 gem. dikte palen kern 39 cm

08 kleinste afstand gebinten 3,00 24 vorm palen kern rond

09 gem. breedte traveeën w-o 4,80 3.00 3,85 25 staanders rechte of gebogen lijn recht

12 breedte buitenstijlr. noord - 26 wandpalen aan- of afwezig? afwezig

13 breedte buitenstijlr. zuid - 29 haard aangetroffen? nee

14 breedte korte wand west - 32 andere dan paalkuilen in plattegrond? nee

15 breedte korte wand oost - 33 vloeroppervlak kern 64,03 m2

16 gem. diepte paalkuilen kern 55 cm 34 vloeroppervlak geheel ? m2

\* Het westelijke paar palen is op een dieper niveau waargenomen omdat naar het westen toe het vlak afliep in verband met een spoor dat als pad of weg is geïnterpreteerd. Er is geen rekening gebouden met die omstandigheid.

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP Spoor Laag Spoorsoort Opmerking Vondstnrs

28 129 hele kuil uitgetrokken paal

28 128-182 hele kuil uitgetrokken paal

28 137-184 paalkuil met paalkern

28 155 paalkuil met paalkern

28 162 paalkuil met paalkern

28 177-179 hele kuil uitgetrokken paal

28 215 hele kuil uitgetrokken paal

28 603 paalkuil met paalkern