Dommelen-Kerkakkers

Gebouwplattegrond 41

## De kern

De plattegrond van dit gebouw moest wederom uit een zwerm paalkuilen gereconstrueerd worden. Ten westen en oosten van de plattegrond zijn echter geen paalkuilen aanwezig die aan deze plattegrond kunnen worden toegewezen. Er kunnen paalkuilen verdwenen zijn, met name wandwandpaalkuilen ten westen en ten oosten. De resterende diepte van de nog wel zichtbare kuilen van de dakdragende palen was gering. Problematisch is ook de reconstructie van de wand.

De kern van de nu gereconstreerde plattegrond bestaat uit twee rijen van vier tegenover elkaar geplaatste dakdragende palen. Palen in de noordelijke rij stonden in een redelijk rechte lijn, die in de zuidelijke rij min of meer. Opvallend is dat de paren palen niet gelijkmatig over de kern van het gebouw verdeeld waren. De centrale travee is aanmerkelijk breder dan de twee buitenste traveeën. Niette min lijkt het geheel symmetrisch te zijn opgebouwd hetgeen uit de diagonalen over de plattegrond blijkt.

# De wand

Er zijn drie paalkuilen die met enige goede wil aan de plattegrond kunnen worden toegewezen. Omdat er twijfel over deze toewijzing bestaat zijn ze in kaders A, B en E grijs gemarkeerd in plaats van zwart. Ze lijken tot de plattegrond te behoren omdat ze in het verlengde van het dwarsverband liggen van de twee buitenste paren palen. Een dergelijke configuratie van wandplaen kan bij andere gebouwen van de Karolingische groep worden waargenomen. Evenwel, dan treft men dikwijls ook aan één korte zijde een wand aan buiten de kernconstructie terwijl aan de andere zijde de wand langs de dakdragende staanders liep en alsdus de suggestie wekt dat er een topgevel was. Dat is bij gebouw 41 niet waargenomen, aan beide zijden ontbreken paalkuilen die op een wand buiten de kern kunnen wijzen. Het gebouw kan dus te klein zijn gereconstrueerd. Een paalkuil die tot dit gebouw lijkt te behoren (in de noordoost hoek) is aan Merovingisch gebouw 52 toegewezen.

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren.

# Binnen-indeling

Er zijn geen sporen aangetroffen die informatie verschaffen over de binnenindeling.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

Geen

# Het verdwijnen van het gebouw

In twee paalkuilen van de kern zijn paalkernen aangetroffen. De resterende diepte van de kuilen is evenwel te gering om meer duidelijke uitspraken te kunnen doen over het verdwijnen van het gebouw.

**Oversnijdingen**

De plattegrond van gebouw 41 overlapt met die van Merovingisch gebouw 52. Het vondstmateriaal uit gebouw 41 is jonger.

**Opmerking**

Geen

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond

01 lengte 10,80 ? 17 gem. diameter paalkuilen kern 1,06cm

02 breedte 9,30 ? 18 gem. NAP-hoogte c. 24,10

03 lengte kern 10,80 19 helling en richting neerwaards -

04 breedte kern 5,10 20 oriëntatie w-o

05 grootste breedte gebint 5,30 21 een-, twee, drie-, vierschepig 3?

06 kleinste breedte gebint 4,70 22 aantal gebinten 4

07 grootste afstand gebinten 5,35 23 gem. dikte palen kern -

08 kleinste afstand gebinten 2,30 24 vorm palen kern -

09 gem. breedte traveeën w-o 2,30 5,35 3,10 25 staanders rechte of gebogen lijn recht

12 breedte buitenstijlr. noord 2,20-2,40 26 wandpalen aan- of afwezig? Aanwezig?

13 breedte buitenstijlr. zuid 1,70-2,10 29 haard aangetroffen? nee

14 breedte korte wand west - 32 andere dan paalkuilen in plattegrond? nee

15 breedte korte wand oost - 33 vloeroppervlak kern 55,08 m2

16 gem. diepte paalkuilen kern 20 cm 34 vloeroppervlak geheel 99,4 ? m2

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP Spoor Laag Spoorsoort Opmerking Vondstnrs

71 127 hele kuil

71 129 insteek

71 130 paalkern

71 135 hele kuil

71 147-148-149 hele kuil

71 154 paalkuil insteek

71 155 paalkern?

71 159 paalkern?

71 166 paalkuil insteek

71 164 paalkern

71 165 paalkuil insteek

71 182-183 hele kuil