Dommelen-Kerkakkers

Gebouwplattegrond 51

## De kern

De plattegrond van dit gebouw moest deels uit een dichte paalkuilenzwerm worden gereconstrueerd.De zuidelijke rij grote kuilen ligt relatief vrij, hoewel tegen de putgrens aan. Een strook van een tot anderhalve meter kon niet worden opgegraven. Ten zuiden daarvan werden relatief weinig paalkuilen waargenomen, wel drie waterputten.

De kern bestaat uit twee rijen tegenover elkaar geplaatste dakdragende palen. De configuratie is enigszins verwarrend. In de noordelijke rij liggen vijf paalkuilen redelijk op een rechte lijn. In de zuidelijke rij liggen vier paalkuilen op een redelijk rechte lijn, een paalkuil echter, in het midden van de rij, ligt relatief ver uit de rechte lijn. Men zou die niet tot de plattegrond kunnen rekenen maar dan blijft de noordelijke tegenhanger als een ‘wees’ achter. Het kan ook zijn dat het middelste paar palen met een verbouwing te maken hebben en dat dat paar niet tot de oorspronkelijke aanleg behoort. In dat geval ontstaat er een bredere travee in het midden met twee smalle traveeën aan iedere zijde. Paalkuil 114-115 ligt ook dicht tegen 112-113 aan het geen niet pleit voor een oorspronkelijke aanleg.

# De wand

Er zijn geen sporen aangetroffen die aanwijzingen verschaffen omtrent de plaats en constructie van de wand.

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren.

# Binnen-indeling

Er zijn geen sporen aangetroffen die informatie verschaffen over de binnenindeling.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

Het is mogelijk dat de paal in kuil 114-115 deel is van een reparatie of verbouwing.

# Het verdwijnen van het gebouw

In geen van de paalkuilen is een paalkern aangetroffen. De palen zijn waarschijnlijk verwijderd bij de afbraak van het gebouw.

**Oversnijdingen**

De plattegrond van gebouw 51 overlapt met die van gebouw 35. Beide gebouwen kunnen dus niet gelijktijdig bestaan hebben. Gebouw 51 zal de jongere plattegrond zijn

**Opmerking**

Geen

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond

01 lengte ? 17 gem. diameter paalkuilen kern 85 cm

02 breedte ? 18 gem. NAP-hoogte c. 24,11

03 lengte kern 7,10 19 helling en richting neerwaards -

04 breedte kern 5,18 20 oriëntatie w-o

05 grootste breedte gebint 5,30\* 21 een-, twee, drie-, vierschepig 3?

06 kleinste breedte gebint 5,10 22 aantal gebinten 4 of 5

07 grootste afstand gebinten 3,65\*\* 23 gem. dikte palen kern -

08 kleinste afstand gebinten 160 24 vorm palen kern -

09 gem. breedte traveeën w-o 1,60 3,65 (2,25/140) 1,85 25 staanders rechte of gebogen lijn recht

12 breedte buitenstijlr. noord - 26 wandpalen aan- of afwezig? afwezig

13 breedte buitenstijlr. zuid - 29 haard aangetroffen? nee

14 breedte korte wand west - 32 andere dan paalkuilen in plattegrond? nee

15 breedte korte wand oost - 33 vloeroppervlak kern 36,78 m2

16 gem. diepte paalkuilen kern 32 cm 34 vloeroppervlak geheel ? m2

\* het middelste (latere?) gebint meet 5,50 m.

\*\* dit is zonder het middelste gebint.

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP Spoor Laag Spoorsoort Opmerking Vondstnrs

40 92 hele kuil paal uitgetrokken

40 100 hele kuil paal uitgetrokken

40 102 hele kuil paal uitgetrokken

40 105 hele kuil paal uitgetrokken

40 112-113 hele kuil paal uitgetrokken

40 114 paalkern?

40 115 insteek

40 94-116 hele kuil paal uitgetrokken

40 27-117 hele kuil paal uitgetrokken

40 119 paalkern?

40 120 insteek

40 126 hele kuil paal uitgetrokken

Van onderstaande kuilen is onzeker of zij tot de plattegrond kunnen worden toegewezen

40 91 hele kuil paal uitgetrokken