Dommelen-Kerkakkers

Gebouwplattegrond 22

## De kern

Het zuidelijke deel van de sporen van dit gebouw lag in een dichte sporencluster. Het waren vooral de diepte en de grootte van de sporen waardoor ze zich van de overige paalkuilen onderscheidden, die het mogelijk maakten de plattegrond te reconstrueren.

De kern van het gebouw bestond uit twee rijen van vijf tegenover elkaar geplaatste dakdragende palen. Deze stonden niet in een keurige rechte lijn, maar in een iets gebogen lijn. De beide rijen stonden wel parallel aan elkaar. Opvallend is dat de palen van ieder paar op een na allen even ver uit elkaar zijn geplaatst (5,25 m). Bij het middeklste gebint staande palen iets verder uit elkaar (5,50 m). De palen in iedere rij stonden niet keurig tegenover elkaar. De diagonalen over de plattegrond laten een nogal rommelige plaatsing van de palen zien. Dat hoeft niet te betekenen dat aan de buiten ijde het gebouw ook een rommelige indruk maakte. De wand kan recht zijn geweest en het dak, waarschijnlijk opgebouwd met sparren die op platen stonden die wel recht kunnen zijn geweest als ze bovenop de dwarsbalken op de paren palen waren geplaatst. De platen konden onafhankelijk van de dakdragende palen geplaatst zijn. Er zijn geen palen aanwijsbaar binnen de kernruimte die bijvoorbeeld een nokbalk kunnen hebben ondersteund. Wellicht dat in het zuidelijke deel enkele paalkuilen tot de plattegrond behoren, maar voor een toewijzing aan dit gebouw zijn geen goede argumenten.

# De wand

Er zijn geen sporen aangetroffen die aanwijzingen verschaffen omtrent de plaats en constructie van de wand.

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren.

# Binnen-indeling

Er zijn geen sporen aangetroffen die informatie verschaffen over de binnenindeling.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

Geen

# Het verdwijnen van het gebouw

In drie paalkuilen zijn paalkernen aangetroffen. De palen in de overige kuilen zijn eveident verwijderd. Opvallen is dat de twee zuidelijke tegenover elkaar liggende paalkern een uitstulping naar de binnenzijde van het gebouw hebben. Wellicht zijn die onstaan bij het uittrkken van de palen waarbij aan de palen is gewrikt.

**Oversnijdingen**

De plattegrond van gebouw 22 overlapt niet met die van andere gebouwen.

**Opmerking**

Geen

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond

01 lengte ? 17 gem. diameter paalkuilen kern 123 cm

02 breedte ? 18 gem. NAP-hoogte c. 24,20

03 lengte kern 12,75 19 helling en richting neerwaards -

04 breedte kern 5,30 20 oriëntatie n-z

05 grootste breedte gebint 5,50 21 een-, twee, drie-, vierschepig 3?

06 kleinste breedte gebint 5,25 22 aantal gebinten 5

07 grootste afstand gebinten 3,75 23 gem. dikte palen kern 23

08 kleinste afstand gebinten 2,70 24 vorm palen kern rond

09 gem. breedte traveeën z-n 2,70 3,35 2,90 3,75 25 staanders rechte of gebogen lijn recht

12 breedte buitenstijlr. noord - 26 wandpalen aan- of afwezig? afwezig

13 breedte buitenstijlr. zuid - 29 haard aangetroffen? nee

14 breedte korte wand west - 32 andere dan paalkuilen in plattegrond? nee

15 breedte korte wand oost - 33 vloeroppervlak kern 67,58 m2

16 gem. diepte paalkuilen kern 66,9 cm\* 34 vloeroppervlak geheel ? m2

\* spoor 206 is om een of andere reden aanmerkelijk ondieper dan de overige paalkuilen. Dit spoor is niet meegerekend.

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP Spoor Laag Spoorsoort Opmerking Vondstnrs

17 5 hele kuil paal verwijderd

17 6 hele kuil paal verwijderd 30

17 11 hele kuil paal verwijderd 3

17 108-109 hele kuil paal verwijderd 33 (108)

17 111 insteek

17 112 paalkern

17 152 insteek en paalkern

17 181 insteek

17 209 paalkern

17 185 hele kuil paal verwijderd 16

17 206 hele kuil paal verwijderd

25 22 insteek 4, 6

25 23 paalkern 7