Dommelen-Kerkakkers

Gebouwplattegrond 24

## De kern

De plattegrond van dit gebouw moest gereconstrueerd worden uit een van de meest dichte sporenconcentraties op de site. Opvallend is dat die concentratie dichter is in het westelijke deel van het gebouw dan in het oostelijke deel. Niettemin lijkt de nu gereconstreerde plattegrond redelijk betrouwbaar.

De kern van het gebouw bestaat uit twee rijen van zes tegenover elkaar geplaatste dakdragende palen. De palen in iedere rij staan redelijk op een rechte lijn. Beide rijen liggen ook parallel aan elkaar. Een paalkuil van de noordelijke rij ontbreekt omdat die later is vergraven bij de bouw van gebouw 23. De diagonalen over de plattegrond laten zien dat het gebouw symmetrisch is opgebouwd. De traveeën zijn allen van ongeveer gelijke breedte. Opvallend is dat de paalkuilen van dit ‘Ottoonse gebouw aanmerkelijk minder diep zijn dan van het naast gelegen gebouw 22. Een ander verschil met dat gebouw is de west-oost oriëntatie. Er konden geen paalkuilen in de ruimte van de kern worden toegewezen aan dit gebouw, zodat het onwaarschijnlijk is dat er nokbalk dragende palen waren.

# De wand

Er zijn geen sporen aangetroffen die aanwijzingen verschaffen omtrent de plaats en constructie van de wand.

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren.

# Binnen-indeling

Er zijn geen sporen aangetroffen die informatie verschaffen over de binnenindeling.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

Geen

# Het verdwijnen van het gebouw

In drie paalkuilen zijn een paalkern aangetroffen. De palen zijn verwijderd uit de overige kuilen.

**Oversnijdingen**

De plattegrond van gebouw 24 ligt op dezelfde plaats als gebouw 23. Beide kunnen dus niet gelijktijdig zijn. Verschillende kuilen van gebouw 24 worden oversneden door kuilen die aan gebouw 23 zijn toegewezen (de grijs gemarkeerde kuilen in kader A). Gebouw 23 is de oudste van drie opeenvolgende gebouwen met een paar sluitpalen aan iedere zijde, die dus in de centrale middeleeuwen gedateerd moeten worden. Het jongste gebouw van de drie lijkt in de elfde eeuw te dateren. Gebouw 23 lijkt alsdus in de tiende eeuw te moeten worden gedateerd.

**Opmerking**

Geen

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond

01 lengte ? 17 gem. diameter paalkuilen kern 96 cm

02 breedte ? 18 gem. NAP-hoogte c.24, 18

03 lengte kern 10,35 19 helling en richting neerwaards -

04 breedte kern 5,76 20 oriëntatie w-o

05 grootste breedte gebint 6,00 21 een-, twee, drie-, vierschepig 3?

06 kleinste breedte gebint 5,60 22 aantal gebinten 6

07 grootste afstand gebinten 2,20 23 gem. dikte palen kern 30,5

08 kleinste afstand gebinten 1,85 24 vorm palen kern rond

09 gem. breedte traveeën w-o 2,10 2,20 1,85 2,20 2,00 25 staanders rechte of gebogen lijn recht

12 breedte buitenstijlr. noord - 26 wandpalen aan- of afwezig? afwezig

13 breedte buitenstijlr. zuid - 29 haard aangetroffen? nee

14 breedte korte wand west - 32 andere dan paalkuilen in plattegrond? nee

15 breedte korte wand oost - 33 vloeroppervlak kern 59,6 m2

16 gem. diepte paalkuilen kern 28,5 cm 34 vloeroppervlak geheel ? m2

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP Spoor Laag Spoorsoort Opmerking Vondstnrs

16 49 hele kuil paal verwijderd 49 (vlak), 106

16 51 hele kuil paal verwijderd 16

16 63 hele kuil paal verwijderd 119

16 66 geen coupe 127

16 79 hele kuil paal verwijderd 122

16 82a hele kuil paal verwijderd 98

16 85 insteek 19

16 85a paalkern 92

16 85c paalkern

16 87 hele kuil paal verwijderd 121

16 184 insteek en paalkern 36

16 186-190 insteek en paalkern

16 223 hele kuil paal verwijderd